Specjalizowany czujnik temperaturowy - mikroprocesorowy analizator cieplny

Łączenie z komputerem:

1. Włącz Bluetooth w urządzeniu.
2. Sparuj komputer z urządzeniem (domyślne hasło parowania: 0000)
3. Wejdź w ustawienia Bluetooth na komputerze i znajdź port COM modułu.
4. Uruchom program Termopara.exe. Pamiętaj, że w tym samym folderze powinien być plik config.xml!
5. Wpisz numer portu (w tym przypadku: COM5).
6. Naciśnij przycisk „Polacz”.





